Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 

ALLEGATO II - MODELLI E FREQUENZE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (1)

A) TABELLA DEI PARAMETRI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LE ANALISI(2)
____________________________________________________________________________________________
| Controllo          | Controllo          | Controllo          | Controllo occasionale       |
| minimo C1          | normale C2         | periodico C3       | C4 (3)                      |
|____________________________________________________________________________________________|
|                                                                                            |
|                      PARAMETRI ORGANOLETTICI E CHIMICO-FISICI.                             |
|                                                                                            |
|1  Colore           | 2 Torbidità        |16 Durezza totale   | 19 Anidride carbonica libera|
|3 Odore             | 5 Temperatura      |17 Residuo fisso    | 18 Ossigeno disciolto       |
|4 Sapore            |                    |                    |                             |
|6 pH                |                    |                    |                             |
|7 Conducibilità     |                    |                    |                             |
|  elettrica         |                    |                    |                             |
|  specifica         |                    |                    |                             |
|8 Cloruri           |11 Calcio (oltre    | 9  Solfati         | 15 Alluminio (4)            |
|                    |   i parametri del  | oltre i parametri  | 12 Magnesio                 |
|                    |   controllo        |    del controllo   | 14 Potassio                 |
|                    |   minimo)          |    normale)        | 13 Sodio                    |
|                    |                    |                    | 10 Silice                   |
|                                                                                            |
|                         PARAMETRI CHIMICI INDESIDERABILI.                                  |
|                                                                                            |
|41 Cloro            |22 Azoto ammoniacale|33 Ferro            |25 Carbonio organico totale  |
|   residuo          |20 Azoto nitrico    |37 Fosforo totale   |23 Azoto Kjedahl             |
|   libero           |21 Azoto nitroso    | oltre i parametri  |43 Argento                   |
|                    |24 Ossidabilità     | del control. norm.)|42 Bario                     |
|                    |40 Materie in       |                    |30 Boro                      |
|                    |   sospensione      |                    |32 Composti organoalogenati  |
|                    |   (oltre il        |                    |29 Fenoli                    |
|                    |   parametro del    |                    |38 Fluoro                    |
|                    |   controllo minimo)|                    |26 Idrogeno solforato        |
|                    |                    |                    |28 Idrocarburi               |
|                    |                    |                    |   disciolti o               |
|                    |                    |                    |   emulsionanti              |
|                    |                    |                    |34 Manganese                 |
|                    |                    |                    |35 Rame                      |
|                    |                    |                    |31 Tensioattivi              |
|                    |                    |                    |   anionici (MBAS) e         |
|                    |                    |                    |   non ionici.               |
|                    |                    |                    |36 Zinco                     |
|                    |                    |                    |27 Sostanze estraibili       |
|                    |                    |                    |   con cloroformio.          |
|                                                                                            |
|                            PARAMETRI CHIMICI TOSSICI                                       |                                      
|                                                                                            |
|                    |                    |                    |                             |
|                    |                    |46 Cadmio (3)       |52 Antimonio                 |
|                    |                    |48 Cromo  (3)       |55 Antiparassitari e         |
|                    |                    |                    |   prodotti                  |
|                    |                    |                    |   assimilabili              |
|                    |                    |51 Piombo (3)       |44 Arsenico                  |
|                    |                    |                    |45 Berillo                   |
|                    |                    |                    |47 Cianuri                   |
|                    |                    |                    |56 Idrocarburi policiclici   |
|                    |                    |                    |   aromatici                 |
|                    |                    |                    |49 Mercurio                  |
|                    |                    |                    |50 Nichel                    |
|                    |                    |                    |53 Selenio                   |
|                    |                    |                    |54 Vanadio                   |
|                                                                                            |
|                               PARAMETRI MICROBIOLOGI.                                      |
|                                                                                            |
|58 Coliformi        |59 Streptococchi    |61-62 Conteggio     |60  Spore di clostridi       |
|   fecali..         |   fecali (oltre    |   delle colonie    |    solfitoriduttori         |
|57 Coliformi        |   i parametri      |   su agar a 36°C   |    Stafilococchi            |
|   totali..         |   del controllo    |   e a 22°C         |    patogeni                 |
|                    |   minimo).         |  (oltre i parametri|    Enterobatteri patogeni   |
|                    |                    |   del controllo    |    Batteriofagi anti-E.coli |
|                    |                    |   normale).        |    Enterovirus              |
|                    |                    |                    |    Pseudomanas aeuruginosa  |
|                    |                    |                    |    Protozol                 |
|                    |                    |                    |    Elminti                  |
|                    |                    |                    |    Alghe                    |
|                    |                    |                    |    Funghi                   |
|                    |                    |                    |                             |

PARAMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI  A CONCENTRAZIONI MINIME PER ACQUE ADDOLCITE E DISSALATE. (5)

(1) Le analisi dei parametri del controllo normale sostituiscono a tutti gli effetti le analisi dei parametri del controllo minimo, ai fine del calcolo delle frequenze minime annuali indicate alla successiva tabella B).
Analogamente, le analisi dei parametri del controllo periodico sostituiscono a tutti gli effetti el analisi del controllo normale, ai fini del calcolo delle frequenze minime annuali indicate nell successiva tabella B).
(2) La numerazione dei sottoelencati parametri è quella riportata nell'allegato I.
(3) I parametri sottoelencati, dovranno figurare, in tutto od in parte, tra i parametri degli altri tipi di controllo quando, a giudizio dell'autorità sanitaria competente, lo richiedano particolari condizioni locali connesse a fenomeni naturali o non.
(4) Qualora vengano utilizzati composti di alluminio nel trattamento dell'acqua, detto parametro dovrà figurare tra i parametri del controllo periodico.
(5) Per la durezza totale, l'alcalinità, il pH e l'ossigeno desciolto si procederà ad un controllo periodico in caso di acque di origine superficiale e ad un controllo occasionale in caso di acque di origine sotterranea.

B) TABELLA DELLA FREQUENZA MINIMA ANNUA DELLE ANALISI(1).
 ______________________________________________________________________________________
|          Analisi tipo |              |               |                  |            |
|                       | Controllo    |  Controllo    |Controllo         |            |
|                       | minimo C1    | normale C2(3) |periodico C3(3)   |            |
|                       |              |               |                  |Controllo   |
|                       |              |               |                  |occasionale |
|                       |              |               |                  | C4         |
|Popolazione            |______________|_______________|__________________|            |
|Servita(2)             | Numero minimo dei prelievi e delle analisi/anno.|            |
|_______________________|_________________________________________________|____________|
|                       |                                                 |            |
|Fino a 500 ........    | A discrezione dell'autorità sanitaria competente|     (4)    |
|                       |              |                                  |            |
|Da 500 a 5.000 ....    |       6      |  A descrizione delle autorità    |     (4)    |
|                       |              |  sanitarie competenti            |            |
|Da 5.000 a 10.000 .    |      12 (3)  |       6       |       6          |     (4)    |
|                       |              |               |                  |            |
|Da 10.000 a 50.000     |      60 (3)  |      12       |      12          |     (4)    |
|                       |              |               |                  |            |
|Da 50.000 a 100.000    |     120 (3)  |      12       |      12          |     (4)    |
|                       |              |               |                  |            |
|Da 100.000 a 150.000   |     180 (3)  |      18       |      12          |     (4)    |
|                       |              |               |                  |            |
|Da 150.000 a 300.000   |     360      |      36       |      12          |     (4)    |
|                       |              |               |                  |            |
|Da 300.000 a 500.000   |     360      |      60       |      12          |     (4)    |
|                       |              |               |                  |            |
|Da 500.000 a 1.000.000 |     360      |     120       |      20          |     (4)    |
|                       |              |               |                  |            |
|Oltre 1.000.000        |     360      |     180       |      20          |     (4)    |
|_______________________|______________|_______________|__________________|____________|

(1) Il prelievo dei campioni di acqua da analizzare dovrà essere effettuato ad intervalli di tempo il più possibile regolari. Fermo restando il disposto della successiva nota (3), qualora i valori dei risultati dei campioni prelevati negli anni precedenti siano sempre significativamente migliori dei valori-limite previsti dall'allegato I e, a seguito di indagini ispettive e/o conoscitive, non vengano accertati fattori che possano peggiorare la qualita' delle acque, le frequenze minime annuali delle analisi possono essere ridotte:
per le acque di origine superficiale, di un fattore 2, ad eccezione delle frequenze minime annuali riguardanti i parametri microbiologici ed il parametro che consente di rilevare la presenza del disinfettante utilizzato;
per le acque di origine sotterranea, di un fattore 4.
(2) Per popolazione servita si intedono gli abitanti serviti da un unico acquedotto o da più acquedotti confluenti in un'unica rete di distribuzione; per gli agglomerati abitativi serviti da piu' acquedotti indipendenti ogni acquedotto dovra ' essere controllato in rapporto alla popolazione servita.
(3) In caso di acque che per le loro caratteristiche di origine vengono sottoposte a trattamento di disinfezione, la frequenza minima annuale delle analisi dei parametri microbiologici va raddoppiata.
(4) Il controllo C4 (occasionale) sara' effettuato con la frequenza che le autorità competenti, secondo le circostanze, riterranno opportuna.